2017-10-31
Inwestor:

 
Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka 	Wykonawca:

 
DROGOWIEC Sp. z o.o
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
15-333 Białystok

Przedmiar robót: 

Nazwa budowy: Przebudowa z rozbudową ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej 
Adres budowy: Czarna Białostocka, ul. Łąkowa,  
Obiekt: droga miejska
Rodzaj robót: telekomunikacyjne
Data oprac.: 2017-10-31
Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR 5-02, KNR TP39, KNR 5-01
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 
Stawka r-g: 14,50 PLN

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Przebudowa sieci Orange

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-05-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą  HDPE 110/6,3
krotność= 1,00

	m	9,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0503-01-040	Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do rury przepustowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny (15x4x0,5)
krotność= 1,00

	m	13,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0503-05-040	Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty (2x2x0,5)
krotność= 1,00

	m	26,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0502-07-040	Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopanym i zasypanym mechanicznie.Liczba układanych kabli - 1 (5x4x0,5)
krotność= 1,00

	m	11,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0606-05-020	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0603-01-111	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 10
krotność= 1,00

	zespół	1,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0705-03-171	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 30
krotność= 1,00

	złącze	1,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0709-03-171	Montaż złączy odgałęźnych kabli kanałowych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 30
krotność= 1,00

	złącze	1,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0716-02-171	Otawrcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych ułożonych w ziemi. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kabluo liczbie par - 20
krotność= 1,00

	złącze	1,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0731-03-020	Wprowadzenie dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm do złącza
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0724-02-171	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 20
krotność= 1,00

	złącze	1,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0709-01-171	Montaż złączy odgałęźnych kabli kanałowych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 10
krotność= 1,00

	złącze	1,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0706-01-171	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 2
krotność= 1,00

	złącze	2,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-03-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną-A110PS
krotność= 1,00

	m	103,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-05-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą DVR 75
krotność= 1,00

	m	23,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-010614-07-040	Demontaż kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Adaptacja pozycji
krotność= 1,00

	m	34,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-011310-01-101	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
krotność= 1,00

	odcinek	2,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-011310-03-101	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach
krotność= 1,00

	odcinek	1,00

2. Przebudowa sieci Koba

1	2	3	4	5	
 19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-03-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną-A110PS
krotność= 1,00

	m	30,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-010401-02-020	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunr kategorii III
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-010117-01-040	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji,1 otwórw bloku, 1 otwór w ciągu kanalizacji-adaptacja pozycji
krotność= 1,00

	m	12,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-010106-04-040	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, cztery rury w warstwie, cztery otwory w ciągu kanalizacji-przełożenei kanalizacji
krotność= 1,00

	m	12,00